Załącznik nr 5 do SWZ

Duplikator płyt CD/DVD ze złączem USB

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagania techniczne** | **Parametrywymagane** | **Parametry oferowane Tak/Nie** |
| 1. | Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie) | min. 30 nośników CD-R / na godzinę min. 15 nośników DVD / na godzinę min. 9 nośników BD / na godzinę |  |
| 2. | Szybkość samego zadrukowywania | min. 65 nośników / na godzinę (tryb szybki)min. 45 nośniki / na godzinę (tryb wysokiej jakości) |  |
| 3. | Metoda zadruku | Zadruk atramentowy, tusze Dye |  |
| 4. | Liczba pojemników wejściowych | 2 |  |
| 5. | Liczba pojemników wyjściowych | 2 |  |
| 6. | Pojemność pojemników wejściowych | 100 |  |
| 7. | Pojemność pojemnika wyjściowego | 50 |  |
| 8. | Pojemność pojemnika szybkiego dostępu | 5 |  |
| 9. | Rozdzielczość drukowania | 1440 x 1440 dpi |  |
| 10. | Liczba pojemników z tuszem | 6 (CMYK plus dodatkowo Light Cyan oraz Light Magenta) |  |
| 11. | Obszar zadruku | 45 – 116 mm |  |
| 12. | Liczba napędów CD | 2 |  |
| 13. | Szybkosc zapisu | CD: Maximum 40XDVD-R, BD-R: Maximum 8X |  |
| 14. | Typy nosnikow | CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL |  |
| 15. | Waga | nie więcej niż 24 kg |  |
| 16. | Zużycie energii | średnie nie więcej niż 52 W |  |
| 17. | Komunikacja | USB 3.0 |  |
| 18. | Certyfikacja | Oznaczenie CE |  |
| 19. | Gwarancja | 36 miesięcy |  |
| 20. | Integracja | Dostawca zobowiązany jest do integracji duplikatora z systemem informatycznym szpitala CGM Clininet wersja 2021.MS4.44 |  |